语法规范（检测）：

.end结束后不能有新的东西

最后一行为end

器件名称不能重复

支持解析2k 转换为2000

不支持2w,但是原理一致，懒得写了

第一个非注释行 为标题，非空

空行跳过

节点名称可以重复，器件名称不可以

解析逻辑：

查看第一个字符来区分\*和.还是器件，具体针对.和器件情形继续看格式等是否正确

功能限制和问题

只能解析一行的数据完整的情形

会有.DC I 0.5 2 0.1也能解析对的尴尬局面

遇到的问题和知识点：

没有换行符不能打印

正则大小写[oO] || setCaseSensitivity（CaseInsensitive//0）

if嵌套太多

增加删减文件要修改pro

如果起了Qapplication，那么cout必须要endl才能输出

Qdebug不需要